Anschluss Nuki opener an ES 11
 
[bookmark: _GoBack]Gelb auf Klemme 2
Blau auf Klemme 1
Purple und Schwarz auf Klemme 6
 
Achtung: Ein Gespräch ist mit diesen alten Simplexanlagen nicht möglich, da der gleiche Lautsprecher einmal als Lautsprecher und umgekehrt auch als Mikrofon funktioniert.
 
Die Klemme 2 erhält auch Spannung, wenn in der Wohnung das Gespräch betätigt wird, während der Gesprächsdauer ca. 10-15 Sekunden wird somit der Rufeingang des Nuki openers auch aktiv sein.
Dem könnte mit einer Diode zwischen den Rufdrähten (Original an Klemme 2) und dem Eingang zur Klemme 2 abgeholfen werden. Der Gelbe Draht würde dann auch vor der Diode angeklemmt.
 
WICHTIG: FALLS AUF DEN KLEMMEN 1,3,4,5 UND 6 JE 2 DRÄHTE ANGEKLEMMT SIND FÜHRT DIE LEITUNG ZU OBEREN STOCKWERKEN UND DARF NICHT UNTERBROCHEN WERDEN.

